Rendszerteszt (régi)

Rövid leírás:

készpénzzel fizetünk, lesz visszajáró

Teszt író: Apró Gergely

Kiindulási állapot:

Gép működőképes

van kellő összegű készpénzünk

Lépések:

1. Jegyvásárlási folyamat indítása

2. Gép utazási információkat kér

3. Megadjuk

4. Gép fizetési információkat kér

5. Készpénzes fizetés választása, túlfizetés

6. Gép kiadja a jegyet

7. Elvesszük a jegyet

8. Gép kiadja a visszajárót

9. Elvesszük a visszajárót

10. Gép megköszöni a vásárlást

11. Gép visszaáll az eredeti állapotába

Elvárt eredmény:

kaptunk egy jegyet

jegy azonos azzal amit kértünk

visszajáró összege megfelelő

gép visszaáll az eredeti állapotba

1. Funkcionális követelményteszt - út kiválasztása

Rövid leírás:

Út kiválasztásánál keresési funkció ellenőrzése

Kiindulási állapot:

Gép utazási információkat kér

Lépések:

1. Beírunk egy keresési értéket

2. A gép visszaad egy listát aminek minden eleme tartalmazza a keresési értéket

3. Kiválasztunk egy keresési értéket a listából

4. A gép beveszi a kiválasztott értéket

5. A gép fizetési információkat kér

Tesztelendő keresési értékek:

-valid úticél

-indulás legkorábbi időpontja

-utazási idő

Elvárt eredmény:

A gép egy általunk a keresési eredmény listából kiválasztott úthoz kér fizetési információkat

1.B Funkcionális követelményteszt - út kiválasztása hibás paraméterrel

Rövid leírás:

Út kiválasztásánál keresési funkció ellenőrzése hibás paraméterek esetén

Kiindulási állapot:

Gép utazási információkat kér

Lépések:

1. Beírunk egy keresési értéket

2. A gép üres listát ad vissza

3. ???

4. Gép új keresési értéket kér

Tesztelendő keresési értékek:

-

-&nbsp

-cnorcneiavatrhrtbrtv

-2123.09.14

-1023.09.14

-2023.13.32

-2023.09.31

-utazási idő < 1mp

-utazási idő > 1 év

Elvárt eredmény:

Új keresési értéket tudunk megadni

2. Nemfunkcionális követelmény - Angol nyelv

Rövid leírás:

nyelv megváltoztatása után rendszerteszt

Teszt író: Apró Gergely

Kiindulási állapot:

Gép működőképes

van kellő összegű készpénzünk

gép magyar nyelvre van állítva

Lépések:

0. Angol nyelv választása

1. Jegyvásárlási folyamat indítása

2. Gép utazási információkat kér

3. Megadjuk

4. Gép fizetési információkat kér

5. Készpénzes fizetés választása, túlfizetés

6. Gép kiadja a jegyet

7. Elvesszük a jegyet

8. Gép kiadja a visszajárót

9. Elvesszük a visszajárót

10. Gép megköszöni a vásárlást

11. Gép visszaáll az eredeti állapotába

Elvárt eredmény:

kaptunk egy jegyet

jegy azonos azzal amit kértünk

visszajáró összege megfelelő

gép visszaáll az eredeti állapotba

gép magyar nyelvre van állítva

3. Rendszerkövetelmény - Érintőképernyő magassága

Rövid leírás:

érintőképernyő földtől való távolságának ellenőrzése

Teszt író: Apró Gergely

Kiindulási állapot:

Gép összeszerelt állapotban a végleges helyén található

Lépések:

1. Mérőszalaggal megmérjük a gép érintőképernyőjének bal felső sarkának a

gép fölldel érintkező részétől való távolságát.

2. Mérőszalaggal megmérjük a gép érintőképernyőjének felső szélének a

gép fölldel érintkező részétől való távolságát.

3. Mérőszalaggal megmérjük a gép érintőképernyőjének jobb felső sarkának a

gép fölldel érintkező részétől való távolságát.

4. A három eredmény maximumát összevetjük az előírt értékkel.

Elvárt eredmény:

A kapott mérési érték megfelel az előírásoknak

4. Rendszerkövetelmény - Valuták

Rövid leírás:

euróval fizetünk, lesz visszajáró

Teszt író: Apró Gergely

Kiindulási állapot:

Gép működőképes

van kellő összegű készpénzünk

Lépések:

1. Jegyvásárlási folyamat indítása

2. Gép utazási információkat kér

3. Megadjuk

4. Gép fizetési információkat kér

5. Euró fizetés választása

6. Készpénzes fizetés választása, túlfizetés

7. Gép kiadja a jegyet

8. Elvesszük a jegyet

9. Gép kiadja a visszajárót Euróban

10. Elvesszük a visszajárót

11. Gép megköszöni a vásárlást

12. Gép visszaáll az eredeti állapotába

Elvárt eredmény:

kaptunk egy jegyet

jegy azonos azzal amit kértünk

visszajáró összege megfelelő

visszajáró pénzneme Euró

gép visszaáll az eredeti állapotba